# Hướng dẫn

1. Cần up load booloader usb qua stlinkv2 : file bin trong folder generic\_boot20\_pc13.bin
2. Cài driver usb cho máy tính
3. Sau đó có thể vào Arduino ide nạp code chon USB CDC -> low full speed ->

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence